**2. pielikums**

Atklāta konkursa

ID Nr. AREI-2018/8

nolikumam

**ATKLĀTS KONKURSS**

**Lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros**

**ID Nr. AREI-2018/8**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**3. daļa**

**Mazgabarīta traktors izmēģinājumu tehnikas agregatēšanai Priekuļu pētniecības centram**

Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj aizpildīta tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma veidlapa.

Pretendents kolonā “Pretendenta piedāvājums” norāda piedāvātās preces marku, modeli un sniedz precīzu piedāvātās preces tehnisko aprakstu. Pretendentam jānorāda piedāvātās preces parametri un jānorāda lapa, kurā Operatora rokasgrāmatā (preces instrukcijā) norādīti attiecīgie parametri. Ja tiek piedāvāts speciāls aprīkojums vai prece ar nestandarta risinājumu, kas nav norādīts Operatora rokasgrāmatā (preces instrukcijā), tad tas jānorāda pretendenta piedāvājumā un jāpievieno dokuments, kas apliecina atbilstību piedāvātajai precei.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.

Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci, tās aprīkojumu un tās tehniskajiem parametriem. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvājums** |
| *Jānorāda pretendenta piedāvātā prece – ražotājs un modelis* |
|  | Dzinēja tips | Šķidrumdzeses dīzeļdzinējs |  |
|  | Dzinēja jauda, kW | Ne mazāk kā 50  |  |
|  | Dzinēja tilpums cm3 | Ne mazāk kā 4400 |  |
|  | Dzinēja griezes moments pie 1100 apgriezieniem ne mazāk kā 395 Nm | Jānodrošina |  |
|  | Dzinēja cilindru skaits | 4  |  |
|  | Kustības reversa pārslēgšanas svira pie stūres | Jānodrošina |  |
|  | Maksimālais kustības ātrums km/h | Ne mazāk kā 35 |  |
|  | Minimālais kustības ātrums km/h | Ne vairāk kā 1,5 |  |
|  | Aizmugurējā 3-punktu uzkares celtspēja, kg | Ne mazāk kā 4300 |  |
|  | Aizmugures trīspunktu uzkare | II kategorija |  |
|  | Augšējais vilktnis | Jānodrošina |  |
|  | Jūgvārpstas apgriezieni apgr./min | 540 un 1000 |  |
|  | Hidrosūkņa ražība l/min | Ne mazāk kā 35 |  |
|  | Traktora stūres sistēma ar pastiprinātāju | Jānodrošina |  |
|  | Aizmugurējie atsvari riteņos, kg | Ne mazāk kā 190 |  |
|  | Piedziņa | 4 riteņu |  |
|  | Priekšējo riepu platums, mm | 420 - 440 |  |
|  | Priekšējo riteņu disku diametrs, collās  | Ne mazāk kā 24  |  |
|  | Aizmugurējo riepu platums, mm | 520 - 540 |  |
|  | Aizmugurējo riteņu disku diametrs, collās | Ne mazāk kā 34  |  |
|  | Riepu tips | Lauksaimniecības tipa |  |
|  | Hidraulisko izvadu pāri traktora aizmugurē  | Ne mazāk kā 3 |  |
|  | Frontālā iekrāvēja celtspēja ne mazāka kā 1600 kg | Jānodrošina |  |
|  | Frontālā iekrāvēja maksimālais celšanas augstums, (mērot no horizontāli novietota kausa apakšējās malas) ne mazāk kā 3,6 m | Jānodrošina |  |
|  | Frontālais iekrāvējs aprīkots ar amortizatoru | Jānodrošina |  |
|  | Frontālais iekrāvējs aprīkots ar papildus elektriski vadāmu hidrosekciju  | Jānodrošina |  |
|  | Traktora kabīnes apsilde, ventilācija un gaisa kondicionieris | Jānodrošina |  |
|  | Hidraulisko izvadu pāris pie frontālās uzkares | Jānodrošina |  |
|  | Frontālā uzkare un jūgvārpsta | Jānodrošina |  |
|  | Bākuguns | Jānodrošina |  |
|  | Pneimatiskais divkontūru un vienkontūru bremžu izvads traktora aizmugurē  | Jānodrošina |  |
|  | Kompresors atslēdzams no kabīnes  | Jānodrošina |  |
|  | Preces atbilst Eiropas Savienībā noteiktiem standartiem | Jānodrošina  |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Pretendenta piedāvātajam traktoram jābūt ražotam pēc 2017. gada 1. janvāra | Jānodrošina *(jānorāda ražošanas datums)* |  |
|  | Pretendentam jānodrošina traktoram reģistrācija VTUA (Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra) uz pasūtītāja vārda ar derīgu tehnisko apskati | Jānodrošina |  |
|  | Piedāvājumam jāpievieno Operatora rokasgrāmata (Preces instrukcija) latviešu vai angļu valodā.Piegādājot Preci, jāiesniedz Operatora rokasgrāmata (Preces instrukcija) latviešu valodā. | Jānodrošina |  |
|  | Garantija | Minimālais termiņš - 24 mēneši vai 1500 motorstundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.Maksimālais termiņš – 60 mēneši vai 3750 motorstundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. |  |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Jānodrošina. Divu darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās uz preces piegādes vietu. |  |
|  | Piegāde vieta | Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu novads, Latvija |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 90 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas*(jānorāda piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās)* |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstoša traktora reģistrāciju, nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē. | Jānodrošina |  |

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)