**2. pielikums**

Atklāta konkursa

ID Nr. AREI-2018/8

nolikumam

**ATKLĀTS KONKURSS**

**Lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros**

**ID Nr. AREI-2018/8**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**1. daļa**

**Mazgabarīta traktors izmēģinājumu tehnikas agregatēšanai Stendes pētniecības centram**

Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj aizpildīta tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma veidlapa.

Pretendents kolonā “Pretendenta piedāvājums” norāda piedāvātās preces marku, modeli un sniedz precīzu piedāvātās preces tehnisko aprakstu. Pretendentam jānorāda piedāvātās preces parametri un jānorāda lapa, kurā Operatora rokasgrāmatā (preces instrukcijā) norādīti attiecīgie parametri. Ja tiek piedāvāts speciāls aprīkojums vai prece ar nestandarta risinājumu, kas nav norādīts Operatora rokasgrāmatā (preces instrukcijā), tad tas jānorāda pretendenta piedāvājumā un jāpievieno dokuments, kas apliecina atbilstību piedāvātajai precei.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.

Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci, tās aprīkojumu un tās tehniskajiem parametriem. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvājums** |
| *Jānorāda pretendenta piedāvātā prece – ražotājs un modelis* |
|  | Dzinēja tips | Šķidrumdzeses dīzeļdzinējs |  |
|  | Dzinēja jauda, ZS | 50-75 |  |
|  | Dzinēja cilindru skaits | 3-4  |  |
|  | Piedziņa | 4 riteņu |  |
|  | Mehāniskais reverss ar elektrisku pārslēgšanās sviru | Jānodrošina |  |
|  | Maksimālais kustības ātrums, km/h | Ne mazāks kā 30  |  |
|  | Minimālais kustības ātrums, km/h | Ne vairāk kā 1.5 |  |
|  | Aizmugurējās uzkares celtspēja (uz sviru galiem), kg | Ne mazāka kā 1700 |  |
|  | Aizmugurējās uzkares ārpus kabīnes vadība | Jānodrošina |  |
|  | Jūgvārpstas apgriezieni apgr./min | Ne mazāk kā 540 |  |
|  | Hidrosūkņa ražība l/min | Ne mazāk kā 40  |  |
|  | Hidrauliska stūres vadība | Jānodrošina |  |
|  | Augšējais vilktnis | Jānodrošina |  |
|  | Attālums starp priekšējo riteņu centriem, mm | 1500-1750 |  |
|  | Attālums starp aizmugurējo riteņu centriem, mm | 1500-1800 |  |
|  | Priekšējo riepu platums, mm | 240-380 |  |
|  | Aizmugurējo riepu platums, mm | 240-380 |  |
|  | Riepu tips | Lauksaimniecības tipa |  |
|  | Atstatums starp transmisijas zemāko punktu un balstvirsmu, mm | Ne mazāk kā 350 (ar riepām, kuras tiks uzstādītas piedāvātajam traktoram) |  |
|  | Hidroizvadu skaits  | Ne mazāk kā 2 pāri |  |
|  | Kompresors ar izvadu gaisa plūsmas nodrošināšanai | Jānodrošina |  |
|  | Pneimatisko bremžu izvads traktora aizmugurē | Jānodrošina |  |
|  | Radio | Jānodrošina |  |
|  | Traktora kabīnes apsilde, ventilācija un gaisa kondicionieris | Jānodrošina |  |
|  | Bākuguns  | Jānodrošina |  |
|  | Preces atbilst Eiropas Savienībā noteiktiem standartiem | Jānodrošina  |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Pretendenta piedāvātajam traktoram jābūt ražotam pēc 2017. gada 1. janvāra | Jānodrošina *(jānorāda ražošanas datums)* |  |
|  | Pretendentam jānodrošina traktora reģistrācija VTUA (Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra) uz pasūtītāja vārda ar derīgu tehnisko apskati | Jānodrošina  |  |
|  | Piedāvājumam jāpievieno Operatora rokasgrāmata (Preces instrukcija) latviešu vai angļu valodā.Piegādājot Preci, jāiesniedz Operatora rokasgrāmata (Preces instrukcija) latviešu valodā. | Jānodrošina |  |
|  | Garantija | Minimālais termiņš - 24 mēneši vai 1500 motorstundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.Maksimālais termiņš – 60 mēneši vai 3750 motorstundas (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais) pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. |  |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Jānodrošina.Divu darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās uz preces piegādes vietu. |  |
|  | Piegādes vieta | “Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, Latvija |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 90 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas*(jānorāda piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās)* |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstoša traktora reģistrāciju, nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē. | Jānodrošina |  |

Pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)