\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_

Piegādātājam

Par atklāta konkursa **“Lauksaimniecības tehnikas un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegāde ”,** ID Nr. AREI-2017/28, nolikumu

Agroresursu un ekonomikas institūts ir saņēmis piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “**Lauksaimniecības tehnikas un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegāde**”, ID Nr. AREI-2017/28, (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, par ko sniedz šādu informāciju:

Par Iepirkuma 1. daļu “Traktors ar frontālo iekrāvēju Priekuļu pētniecības centram”

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
| Degvielas bākas tilpums | Ne mazāks par 160 litriem |

 Mūsu piedāvātais traktors, kurš pēc attiecīgajām jaudām, transmisijas tipam atbilst jūsu pieprasītajai specifikācijai, diemžēl rūpnieciski tiek nodrošināts tika ar 153L degvielas bāku + 18L Adblue piedevas bāku. Jautājums, cik būtiski būtu šie 7l.

*Atbilde*

Pasūtītājam nepieciešams iegādāties traktoru ar frontālo iekrāvēju atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma prasībām, kas noteiktas ņemot vērā aptuvenus aprēķinus, lai ar vienu degvielas bākas uzpildīšanas reizi dienā tiktu nodrošināts visas dienas darbs, atbilstoši pasūtītāja darbu tehnoloģijai. Traktors paredzēts pasūtītāja zinātniskās darbības nodrošināšanai.

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
|  Aizmugurējās uzkares celtspēja | Ne mazāk par 4400 kg |

* Mūsu piedāvātajam traktoram maksimālā pieejamā uzkares celtspēja ir 4300kg. Atkal šeit ir jautājums, cik būtiski ir šie 100kg vai jums ir kāds speciāls aprīkojums, kuru celsiet ar šādu mazās klases traktoru?

*Atbilde*

Pasūtītājam nepieciešams iegādāties traktoru ar frontālo iekrāvēju atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādītajām aizmugurējās uzkares celtspējas prasībām, kas noteiktas, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ekspluatēt agregātu, kura pašsvars un teorētiskā kravnesība kopā pārsniedz 4400 kg.

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
| Priekšējās riepas | Platums no 300 līdz 360 mm |
| Aizmugurējās riepas | Platums no 300 līdz 360 mm |

* Par riepām. Praksē ļoti reti abu asu riteņi mēdz būt vienādu izmēru, tāpēc nebūtu korekti uzstādīt specifikāciju ar vienādiem riteņu izmēriem, jo tādējādi tas automātiski vienai no asīm ieliek ierobežojumu uz riteņiem, jo šī atšķirība starp riepu platumiem ir minimāla. Mūsu saderīgais modelis ar optimāliem riepu platumiem atbalsta attiecīgi priekšējās 280mm, aizmugurējās 340mm kombināciju un nākamās šaurākās kuras tiek atbalstītas rūpnieciski ir 340mm priekšā un 420mm aizmugurē. Vēl vēlējos pieminētam, ka pie pirmās kombinācijas klīrens traktoram nav zemāks par 450mm, tāpat ar zemāku profilu riepām un mazāka diametra diskiem mūsu traktora klīrenss (zemākais punkts zem traktora) nav zem 430mm.

 *Atbilde*

Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādītā traktora ar frontālo iekrāvēju riepu parametri ir noteikti atbilstoši pasūtītāja darbu tehnoloģijai un izmēģinājumu (zinātnes) lauciņu parametriem.

Par Iepirkuma 10. daļu “Graudu kombains Stendes pētniecības centram”

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
|  Dīzeļdegvielas bākas tilpums | 300 - 400 l |

* Sākot ar degvielas bāku. Jums ir norādīts attiecīgi no līdz, būtu skaidrs minimālais tvertnes apjoms, bet mūsu produktam tvertne ir 450L. + 80L AdBlue tvertne. Cik būtiska ir šī specifikācija?

*Atbilde*

Pasūtītājam nepieciešams iegādāties graudu kombainu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma prasībām, specifikācijā norādītā tvertnes amplitūda ir liela un pasūtītājam nav nepieciešama nesamērīgi liela degvielas tvertne, jo kombainam paliekot smagākam noblietējas augsne. Kombains paredzēts pasūtītāja zinātniskās darbības nodrošināšanai.

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
| Transmisija | Hidrauliskā |

* Par terminu Hidrauliskā. Saprotams, ka gandrīz jebkura kombaina piedziņa sastāv no hidrogaitas dzinēja, kurā nenotiek nekāda mehāniska sinhronizēta darbība. Hidrostatic – hidrostatiskā ir mūsdienu marķējums kombaina piedziņas sistēmām, vai šī specifikācija būs atbildošas, ja būsim norādījuši šādi, praktiski tas ir viens un tas pats, bet uzrādot precīzu piedziņas veidu specifikācijā un salīdzinot ar sertificētu dokumentu mēs nevaram atrast saderību šiem vārdiem.

*Atbilde*

Kombaina specifikācijā norādītā transmisija informē Pretendentus (tehnikas izplatītājus) par to, ka pasūtītājam nepieciešama transmisija, kas darbojas hidrauliski nevis mehāniski.

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
|  Kuļkurvja seperācijas laukums | 0.5 – 0.6 m2 |

* Mūs produkts nodrošina 0,83 m2 kuļkurvja seperācijas laukumu.

*Atbilde*

Pasūtītājam nepieciešams iegādāties graudu kombainu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma prasībām, kas noteiktas ņemot vērā nepieciešamo laiku kombaina tīrītšanai starp kultūraugiem un šķirnēm. Graudu kombains paredzēts pasūtītāja zinātniskās darbības nodrošināšanai, darbam ar plašu kultūraugu un šķirņu klāstu, kur jānodrošina pilnīga un ātra kombaina iztīrīšana. Palielinot kuļkurvja seperācijas laukumu jāvelta vairāk laika tā tīrīšanai, kas sezonas laikā palielinās patērētos cilvēlresursus.

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
| Sietu seperācijas laukums | 3.0 – 4.5 m2 |

* Atšķirība mūsu piedāvātajam produktam ir pavisam niecīga, 0,17 m2 virs jūsu norādītās specifikācijas, tātad nodrošinām 4,67 m2 plašu sietu seperācijas laukumu.

*Atbilde*

Pasūtītājam nepieciešams iegādāties graudu kombainu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma prasībām, kas noteiktas ņemot vērā nepieciešamo laiku kombaina tīrītšanai starp kultūraugiem un šķirnēm. Graudu kombains paredzēts pasūtītāja zinātniskās darbības nodrošināšanai, darbam ar plašu kultūraugu un šķirņu klāstu, kur jānodrošina pilnīga un ātra kombaina iztīrīšana. Palielinot sietu seperācijas laukumu jāvelta vairāk laika tā tīrīšanai, kas sezonas laikā palielinās patērētos cilvēlresursus.

1. *Jautājums*

|  |  |
| --- | --- |
| Izkapts griešanas ātrums | 950-1050 griez./min. |

* Lai vairākkārt uzlabotu pļaušanas efektivitāti, mūsu izkapts nodrošina tikai iespēju 1200 griezienus minūtē.

*Atbilde*

Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādītā graudu kombaina izkapts griešanas ātrums parametri ir noteikti atbilstoši pasūtītāja pētniecības vajadzībām, lai nodrošinātu specifisku (netradicionālu) kultūru griešanu.

Izvērtējot Jūsu uzdotos jautājumus, informējam, ka Agroresursu un ekonomikas institūts ir zinātniskais institūts, kura darba uzdevumi ir specifiski, un Iepirkuma tehniskā specifikācija ir gatavota atbilstoši faktiskajām vajadzībām pasūtītāja darbības nodrošināšanai. Ņemot vērā minēto, pretendentiem ir jāiesniedz iepirkuma piedāvājums atbilstoši Iepirkuma dokumentācijas prasībām.

Direktora p.i. E.Benga

Barone 22034071